*.all : Firmware upgrade met behoud van instellingen.
*.rst : Firmware upgrade zonder behoud van instellingen. (fabrieksinstellingen)

De Vigor167 serie zal standaard worden geleverd met de STD firmware. Deze firmware is geschikt voor zowel ADSL, VDSL Vectoring, VDSL Supervectoring.

LET OP: Om deze firmware te upgraden, dient de router te voorzien zijn van minimaal firmware versie 5.0.1 of hoger.
Deze firmware is te downloaden op https://fw.draytek.com.tw

Maak voordat u gaat upgraden altijd een configuratie backup, dit kan bij System Maintenance > Configuration Backup.
Controleer daarnaast de huidige firmware versie, indien dit een oude release is adviseren wij in tussenstappen de upgrade uit te voeren.
Oude firmware releases kunt u downloaden op https://fw.draytek.com.tw
